linha horizontal

## LLPDigital

Sistemas de Software

| **ERS\_MT\_010358\_V1\_Alocacoes\_DERP** |
| --- |

**Especificação de Requisitos de Software**

De acordo com o documento DRS\_ME\_210258\_V1\_PMVT, esta especificação se destina a detalhar a classe “Alocações” sob administração da “DERP”, e suas fontes ou derivações de dados para implementação do software solicitado.

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# Descrição/Legenda formal da classe “DERP”:

| Aloc.: | Tipo: | Data Fund.: |
| --- | --- | --- |
| Denom.: | | Status: |
| Loc.: | Comp.: | Zona: |
| Custo Manuten.: | Custo Implement.: | Consumo água: |
| Poluição Amb.: | Poluição Sonora: | Consumo energ.: |
| Nr. de vias: | Qtde. veíc. process.: | Qtde. Máx. Caminhões: |
| Valor carro passeio: | Valor veíc. Pesados: | Qtde. Atual Caminhões: |

# Legenda:

Sigla da alocação, tipo (pedágio, manutenção), data de fundação, denominação completa, status (ativo ou inativo), localidade, complemento, zona (N,S,L,O ou C), custo de manutenção, custo de implementação, consumo de água, poluição ambiental gerada, poluição sonora gerada, consumo de energia, número de vias do posto de pedágio, quantidade de veículos processados, quantidade máxima de caminhões de manutenção, valor do pedágio para carros de passeio, valor do pedágio para veículos pesados.

# Relacionamentos:

Recebe a sigla da tabela alocação e recebe a localidade.

# 

# 

# 

# Conteúdo atual para classe: DERP

| Aloc.: DERP | Tipo: Pedágio | Data Fund.: 2047-07-10 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: P.P. Entrada Oeste | | Status: Ativo |
| Loc.: Mata Verde | Comp.: Rod. Vito Corleone | Zona: O |
| Custo Manuten.: $150 | Custo Implement.: $15000 | Consumo água: 64 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 25 | Consumo energ.: 480 KW |
| Nr. de vias: 4 | Qtde. veíc. process.: 89 | Qtde. Máx. Caminhões: - |
| Valor carro passeio:$2 | Valor veíc. Pesados:$4s | Qtde. Atual Caminhões: - |

| Aloc.: DERP | Tipo: Pedágio | Data Fund.: 2047-07-10 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: P.P. Saída Oeste | | Status: Ativo |
| Loc.: Mata Verde | Comp.: Rod. Vito Corleone | Zona: O |
| Custo Manuten.: $150 | Custo Implement.: $15000 | Consumo água: 64 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 25 | Consumo energ.: 480 KW |
| Nr. de vias: 4 | Qtde. veíc. process.: 63 | Qtde. Máx. Caminhões: - |
| Valor carro passeio:$2 | Valor veíc. Pesados:$4s | Qtde. Atual Caminhões: - |

| Aloc.: DERP | Tipo: Pedágio | Data Fund.: 2047-07-10 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: P.P. Saída Leste | | Status: Ativo |
| Loc.: Imigrantes | Comp.: Rod. Vito Corleone | Zona: L |
| Custo Manuten.: $150 | Custo Implement.: $15000 | Consumo água: 64 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 25 | Consumo energ.: 480 KW |
| Nr. de vias: 4 | Qtde. veíc. process.: 82 | Qtde. Máx. Caminhões: - |
| Valor carro passeio:$2 | Valor veíc. Pesados:$4s | Qtde. Atual Caminhões: - |

| Aloc.: DERP | Tipo: Pedágio | Data Fund.: 2047-07-10 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: P.P. Entrada Leste | | Status: Ativo |
| Loc.: Imigrantes | Comp.: Rod. Vito Corleone | Zona: L |
| Custo Manuten.: $150 | Custo Implement.: $15000 | Consumo água: 64 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 25 | Consumo energ.: 480 KW |
| Nr. de vias: 4 | Qtde. veíc. process.: 75 | Qtde. Máx. Caminhões: - |
| Valor carro passeio:$2 | Valor veíc. Pesados:$4s | Qtde. Atual Caminhões: - |

| Aloc.: DERP | Tipo: Manutenção | Data Fund.: 2027-08-29 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: DME I | | Status: Ativo |
| Loc.: Pinheiros | Comp.: Av. Tom Hagen | Zona: C |
| Custo Manuten.: $600 | Custo Implement.: $50000 | Consumo água: 160 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 0 | Consumo energ.: 160 KW |
| Nr. de vias: - | Qtde. veíc. process.: - | Qtde. Máx. Caminhões: 10 |
| Valor carro passeio: - | Valor veíc. Pesados: - | Qtde. Atual Caminhões: 10 |

| Aloc.: DERP | Tipo: Manutenção | Data Fund.: 2027-08-29 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: DME II | | Status: Ativo |
| Loc.: Complexo Fabril I | Comp.: Rua dos Marceneiros | Zona: L |
| Custo Manuten.: $600 | Custo Implement.: $50000 | Consumo água: 160 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 0 | Consumo energ.: 160 KW |
| Nr. de vias: - | Qtde. veíc. process.: - | Qtde. Máx. Caminhões: 10 |
| Valor carro passeio: - | Valor veíc. Pesados: - | Qtde. Atual Caminhões: 10 |

| Aloc.: DERP | Tipo: Manutenção | Data Fund.: 2027-08-29 |
| --- | --- | --- |
| Denom.: DME III | | Status: Ativo |
| Loc.: Harmonia | Comp.: Rua Sterling | Zona: S |
| Custo Manuten.: $600 | Custo Implement.: $50000 | Consumo água: 160 m³ |
| Poluição Amb.: 0 | Poluição Sonora: 0 | Consumo energ.: 160 KW |
| Nr. de vias: - | Qtde. veíc. process.: - | Qtde. Máx. Caminhões: 10 |
| Valor carro passeio: - | Valor veíc. Pesados: - | Qtde. Atual Caminhões: 10 |

Fim do documento.